<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>10u</text>
<text>10u</text>
<text>10u</text>
<text>10u</text>
<text>56K</text>
<text>56K</text>
<text>1K8</text>
<text>1K8</text>
<text>1K8</text>
<text>1K8</text>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>B</text>
<text>E</text>
<text>C</text>
<text>C</text>
<text>E</text>
<text>B</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>C</text>
<text>E</text>
<text>B</text>
<text>E</text>
<text>E</text>
<text>E</text>
<text>C</text>
<text>C</text>
<text>Vcc -</text>
<text>Vcc +</text>
<text>GND</text>
<text>56K</text>
<text>56K</text>
<text>30</text>
<text>30</text>
<text>Dr-1</text>
<text>Dr-1</text>
<text>Dr-2</text>
<text>Dr-2</text>
<text>Dr-3</text>
<text>Dr-3</text>
<text>Dr-4</text>
<text>Dr-4</text>
<text>1K4</text>
<text>100n</text>
<text>100n</text>
<text>500</text>
<text>500</text>
<text>1K2</text>
<text>1K2</text>
<text>600 W AMPLİFİER</text>
<text>600 W AMPLİFİER</text>
<text>600 W AMPLİFİER</text>
<text>600 W AMPLİFİER</text>
<text>600 W AMPLİFİER</text>
<text>TA2FR</text>
<text>TA2FR</text>
<text>TA2FR</text>
<text>TA2FR</text>
<text>TA2FR</text>
<text>TA2FR</text>
<text>330n</text>
<text>7805</text>
<text>100n</text>
<text>+5-12V</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>R22</text>
<text>R22</text>
<text>R22</text>
<text>R22</text>
<text>LM4702</text>
<text>470Uf 470V</text>
<text>470Uf 470V</text>
<text>Hop1</text>
<text>Hop2</text>
<text>2N3055</text>
<text>2N3055</text>
<text>Darlington Emiter Çıkışları</text>
<text>Mute jump</text>
<text>İn</text>
<text>İn</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="MULTIWATT-15">
<description>&lt;b&gt;Multiwatt 15 lead&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors">
<packages>
<package name="KAPASITOR-DISK-05MM-2">
<description>disk kapasitor 5mm pad 2.18mm</description>
</package>
<package name="ELKO-10MM-R35-2">
<description>elektrolitik kapasitor 10mm çap 35mm pad 6.45mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2Y">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01-Cemal Oren">
<packages>
<package name="78XX">
</package>
<package name="CAP5">
</package>
<package name="KLEMENS-2LI-MAVI">
</package>
<package name="RES1/4">
</package>
<package name="RES-1W-GENI">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="ref-packages" package="MULTIWATT-15" value=""/>
<element name="E$2" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$3" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$4" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$6" library="ref-packages" package="E2,5-5" value=""/>
<element name="E$10" library="ref-packages" package="E2,5-5" value=""/>
<element name="E$11" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$12" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$13" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$14" library="ref-packages" package="E2,5-5" value=""/>
<element name="E$16" library="ref-packages" package="E2,5-5" value=""/>
<element name="E$17" library="ref-packages" package="0207/2V" value=""/>
<element name="E$19" library="ref-packages" package="0207/7" value=""/>
<element name="E$5" library="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors" package="KAPASITOR-DISK-05MM-2" value=""/>
<element name="E$7" library="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors" package="KAPASITOR-DISK-05MM-2" value=""/>
<element name="E$27" library="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors" package="ELKO-10MM-R35-2" value=""/>
<element name="E$28" library="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors" package="ELKO-10MM-R35-2" value=""/>
<element name="E$29" library="jumper" package="JP2Y" value=""/>
<element name="E$20" library="01-Cemal Oren" package="78XX" value=""/>
<element name="E$30" library="01-Cemal Oren" package="CAP5" value=""/>
<element name="E$31" library="01-Cemal Oren" package="CAP5" value=""/>
<element name="E$32" library="01-Cemal Oren" package="KLEMENS-2LI-MAVI" value=""/>
<element name="E$33" library="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors" package="KAPASITOR-DISK-05MM-2" value=""/>
<element name="E$34" library="01-Sinan Resistors-Capasitors-inductors" package="KAPASITOR-DISK-05MM-2" value=""/>
<element name="E$18" library="01-Cemal Oren" package="RES1/4" value=""/>
<element name="E$21" library="01-Cemal Oren" package="RES1/4" value=""/>
<element name="E$22" library="01-Cemal Oren" package="RES1/4" value=""/>
<element name="E$23" library="01-Cemal Oren" package="RES1/4" value=""/>
<element name="E$8" library="01-Cemal Oren" package="RES1/4" value=""/>
<element name="E$9" library="01-Cemal Oren" package="RES1/4" value=""/>
<element name="E$24" library="01-Cemal Oren" package="RES-1W-GENI" value=""/>
<element name="E$15" library="01-Cemal Oren" package="RES-1W-GENI" value=""/>
<element name="E$25" library="01-Cemal Oren" package="RES-1W-GENI" value=""/>
<element name="E$26" library="01-Cemal Oren" package="RES-1W-GENI" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="6"/>
<contactref element="E$4" pad="2"/>
<contactref element="E$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="8"/>
<contactref element="E$13" pad="2"/>
<contactref element="E$12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="9"/>
<contactref element="E$11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$6" pad="+"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$10" pad="+"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$12" pad="1"/>
<contactref element="E$14" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$11" pad="1"/>
<contactref element="E$14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$13" pad="1"/>
<contactref element="E$16" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$10" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$16" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="E$5" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
<contactref element="E$7" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$7" pad="P$4"/>
<contactref element="E$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$52">
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$51">
</signal>
<signal name="S$53">
<contactref element="E$5" pad="P$4"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="E$1" pad="13"/>
<contactref element="E$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$38">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="S$32">
</signal>
<signal name="S$36">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="E$28" pad="P$2"/>
<contactref element="E$15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="E$24" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="E$26" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$34">
<contactref element="E$25" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$35">
<contactref element="E$15" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$41">
</signal>
<signal name="S$43">
</signal>
<signal name="S$40">
<contactref element="E$28" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$42">
<contactref element="E$29" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$49">
</signal>
<signal name="S$44">
<contactref element="E$27" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$48">
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$27" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$46">
<contactref element="E$20" pad="OUT"/>
<contactref element="E$30" pad="1"/>
<contactref element="E$29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$47">
<contactref element="E$20" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="S$37">
<contactref element="E$31" pad="1"/>
<contactref element="E$20" pad="IN"/>
<contactref element="E$32" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$45">
</signal>
<signal name="S$50">
<contactref element="E$32" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
